|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **类别** | **内容** | **规格（mm）** | **材质** | **单位** | **数量** |
| 大门口 | 楼顶发光字 | “仲景楼” | 1500\*1500\*100 | 金属发光字 | 个 | 3 |
| 楼顶招牌 | “广汉市中医医院” | 2200\*2200\*100 | 金属发光字 | 个 | 7 |
| 大门牌匾 | 横匾 | 1200\*4000\*40 | 木质 | 个 | 1 |
| 竖匾 | 500\*3300\*40 | 木质 | 个 | 2 |
| 柱头部分外包 | 金属造型装饰 | 1600\*6120 | 金属 | ㎡ | 19.58 |
| 门头造型 | 金属造型装饰 | \* | 金属 | ㎡ | 25.8 |
| 侧面花台文化展示 | “固廉洁之本，养清风正气” | 8000\*1300 | 金属字（不发光） | 套 | 1 |
| 户外导视 | 楼宇导示牌（立式导视牌） | 3600\*1000 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 户外导视 | 停车场指示牌（立式导视牌） | 3500\*1200 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 1F | 导诊台 | 背景墙（logo+院训） | 4200\*4000 | 木质+发光字 | 个 | 1 |
| “导诊服务台” | \* | 金属字（不发光） | 套 | 1 |
| 医生简介 | 院内荐医栏（立式导视牌） | 4800\*2500 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 荣誉展示 | 院内个人和集体获得荣誉展示栏（立式导视牌） | 4800\*2500 | 镀锌板 | ㎡ | 12.22 |
| 室内导视 | 入口楼层总分布图（落地斜面导视牌） | 1400\*2200\*600 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 入口患者就医流程（落地斜面导视牌） | 1400\*2200\*600 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 电梯旁楼层索引（-2F-14F） | 2000\*800 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 电梯内部楼索引（-2F-14F） | 600\*1000 | 镀锌板 | 个 | 2 |
| 健康人群体检专用电梯旁楼层索引（室内广告字） | 1000\*1400 | 亚克力字 | 套 | 4 |
| 健康人群体检专用电梯内部楼层索引 | 600\*1000 | 镀锌板 | 个 | 2 |
| 地面指示（嵌入式电子投影） | \* | Led光源，耗电＜60瓦 | 个 | 4 |
| 窗口功能标注吊牌（收费、医保、药房） | 1200\*300 | 镀锌板 | 个 | 10 |
| 窗口号码牌（收费、医保、药房） | 200\*200 | 车贴 | 个 | 10 |
| 吊牌指示 | 1500\*300 | 灯箱 | 个 | 2 |
| 消防疏散图 | 800\*600 | Pvc | 个 | 10 |
| 大厅卷轴画 | 中国历代名医大家 | 画面3000\*14000轴透4800\*φ400 | 木质+宣绒布 | 个 | 1 |
| 党建墙 | 党建文化、党务公开、院务公开 | 4300\*4200 | Pvc+亚克力 | ㎡ | 18.06 |
| 电梯口文化墙 | 中医起源（夏商周） | 6300\*2400 | 木质+pvc+宣绒布+发光字 | ㎡ | 15.12 |
| 2F | 室内导视 | 电梯旁楼层分布图（-2F-14F） | 2000\*800 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 地面指示（嵌入式电子投影） | \* | Led光源，耗电＜60瓦 | 个 | 4 |
| 三角形吸顶指示牌 | 1200\*300 | 镀锌板 | 个 | 4 |
| 门牌 | 320\*180 | 木质 | 个 | 10 |
| 窗口号码牌（检验） | 200\*200 | 车贴 | 个 | 3 |
| 窗口功能标注吊牌（检验） | 1200\*300 | 镀锌板 | 个 | 3 |
| 卫生间标识 | 150\*630 | 木质 | 个 | 2 |
| 消防疏散图 | 800\*600 | Pvc | 个 | 10 |
| 电梯口文化墙 | 中医盛世（朝代刻度表） | 6300\*2400 | 木质+pvc+宣绒布+发光字 | ㎡ | 15.12 |
| 走廊文化墙 | 秦汉中医文化 | 6300\*2400 | 木质+pvc+宣绒布 | ㎡ | 15.12 |
| 唐宋中医文化 | 5300\*2400 | 木质+pvc+宣绒布 | ㎡ | 12.72 |
| 明清中医文化 | 1500\*2400 | 木质+pvc+宣绒布 | ㎡ | 3.6 |
| 百家争鸣中医文化 | 900\*2400 | 木质+pvc+宣绒布 | ㎡ | 2.16 |
| 中流砥柱中医文化 | 2400\*1800+80\*700\*4000 | 木质+pvc+宣绒布 | ㎡ | 7.12 |
| 介绍 | 消化内科、超声科科室和专家介绍 | 2000\*2400 | 镀锌板 | ㎡ | 4.8 |
| 3F | 室内导视 | 电梯旁楼层分布图（-2F-14F） | 2000\*800 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 地面指示（嵌入式电子投影） | \* | Led光源，耗电＜60瓦 | 个 | 4 |
| 三角形吸顶指示牌 | 1200\*300 | 镀锌板 | 个 | 4 |
| 门牌 | 320\*180 | 木质 | 个 | 20 |
| 卫生间标识 | 150\*630 | 木质 | 个 | 2 |
| 消防疏散图 | 800\*600 | Pvc | 个 | 20 |
| 电梯口文化墙 | 广汉市中医医院发展史 | 6300\*2400 | 木质+pvc+宣绒布+发光字 | ㎡ | 15.12 |
| 简介 | 西医门诊专家介绍 | 3500\*1200 | 镀锌板 | ㎡ | 4.2 |
| 中医门诊专家介绍 | 3500\*1200 | 镀锌板 | ㎡ | 4.2 |
| 文化墙 | 百草图 | 2600\*2400 | 木质+pvc | ㎡ | 6.24 |
| 展柜 | 医院中医药文创产品展示 | \* | 木质+玻璃 | 组 | 1 |
| 特色疗法 | 医院中医特色疗法展示 | 6000\*2400 | 刀刮单喷布 | ㎡ | 14.4 |
| 4F | 室内导视 | 电梯旁楼层分布图（-2F-14F） | 2000\*800 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 地面指示（嵌入式电子投影） | \* | Led光源，耗电＜60瓦 | 个 | 4 |
| 三角形吸顶指示牌 | 1200\*300 | 镀锌板 | 个 | 4 |
| 门牌 | 320\*180 | 木质 | 个 | 20 |
| 卫生间标识 | 150\*630 | 木质 | 个 | 2 |
| 消防疏散图 | 800\*600 | Pvc | 个 | 20 |
| 健康人群体检专用电梯旁楼层索引（室内广告字） | 1000\*1400 | 亚克力字 | 套 | 2 |
| 电梯口墙面 | “体检中心” | 900\*900 | 金属发光字 | 个 | 4 |
| 简介 | 科室简介、专家介绍 | 6000\*2400 | Pvc+亚克力 | ㎡ | 14.4 |
| 介绍 | 体检中心体检项目介绍 | 6000\*2400 | Pvc+亚克力 | ㎡ | 14.4 |
| 提示 | 体检温馨提示 | 800\*1200 | Pvc+亚克力 | 个 | 6 |
| 5F | 室内导视 | 电梯旁楼层分布图（-2F-14F） | 2000\*800 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 地面指示（嵌入式电子投影） | \* | Led光源，耗电＜60瓦 | 个 | 2 |
| 三角形吸顶指示牌 | 1200\*300 | 镀锌板 | 个 | 2 |
| 门牌 | 320\*180 | 镀锌板 | 个 | 20 |
| 卫生间标识 | 150\*630 | 木质 | 个 | 2 |
| 消防疏散图 | 800\*600 | Pvc | 个 | 20 |
| 电梯口墙面 | “血液透视中心” | 900\*900 | 金属发光字 | 个 | 6 |
| 简介 | 科室简介、专家介绍 | 4000\*2400 | Pvc+亚克力 | ㎡ | 9.6 |
| 提示 | 血液透析温馨提示 | 800\*1200 | Pvc+亚克力 | 个 | 6 |
| 6F-14F | 室内导视 | 电梯旁楼层分布图（-2F-14F） | 2000\*800 | 镀锌板 | 个 | 9 |
| 地面指示（嵌入式电子投影） | \* | Led光源，耗电＜60瓦 | 个 | 36 |
| 三角形吸顶指示牌 | 1200\*300 | 镀锌板 | 个 | 36 |
| 门牌 | 320\*180 | 木质 | 个 | 180 |
| 卫生间标识 | 150\*630 | 木质 | 个 | 18 |
| 消防疏散图 | 800\*600 | Pvc | 个 | 180 |
| 制度牌 | 规章制度 | 500\*700 | Pvc | 个 | 150 |
| 提示 | 住院注意事项 | 500\*350 | Pvc | 个 | 90 |
| 特色疗法 | 科室的特色疗法展示 | 2400\*1200 | Pvc | 个 | 9 |
| 优质护理 | 优质护理服务工作展示 | 2400\*1200 | Pvc | 个 | 9 |
| 简介 | 科室的简介和科内医护的介绍 | 3500\*1200 | 镀锌板 | 个 | 9 |
| -1F | 室内导视 | 电梯旁楼层分布图（-2F-14F） | 2000\*800 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 地面指示（嵌入式电子投影） | \* | Led光源，耗电＜60瓦 | 个 | 2 |
| 三角形吸顶指示牌 | 1200\*300 | 镀锌板 | 个 | 2 |
| 门牌 | 320\*180 | 木质 | 个 | 10 |
| 卫生间标识 | 150\*630 | 木质 | 个 | 2 |
| 消防疏散图 | 800\*600 | Pvc | 个 | 10 |
| 放射科规章制度 | 500\*700 | Pvc | 个 | 10 |
| 检查注意事项 | 500\*350 | Pvc | 个 | 90 |
| 科室的简介和专家介绍 | 2400\*1200 | Pvc | 个 | 9 |
| 放射警示标志 | \* | 车贴 | 套 | 1 |
| -2F | 室内导视 | 电梯旁楼层分布图（-2F-14F） | 2000\*800 | 镀锌板 | 个 | 1 |
| 指示吊牌 | 1200\*300 | 镀锌板 | 个 | 5 |
| 停车区标示 | \* | 喷漆 | 套 | 1 |